|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabelul 5,22  Calculul volumului total și pe sortimente pe arboret | | | | | | | | | | | |  |
| Clasele de diametre | Raportul G/g | Volume totale și pe sortimente (m3) | | | | | | | | | |  |
| total | lemn lucru | coajă lemn lucru | crăci | foc | G I | G II | M I | M II | M III | Subțire |
| I | 127,81 | 67,7 | 41,9 | 3,3 | 6,8 | 15,7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | 41,9 |
| II | 126,51 | 426,3 | 345,2 | 20,7 | 25,4 | 35,0 | ˗ | ˗ | ˗ | 230,2 | 98,0 | 17,9 |
| III | 88,78 | 1258,5 | 1069,6 | 64,3 | 75,5 | 49,1 | ˗ | 880,9 | 100,6 | 62,9 | 25,2 | ˗ |
| IV | 56,10 | 1027,3 | 862,9 | 43,1 | 51,4 | 69,9 | 503,3 | 318,4 | 30,8 | 10,4 | ˗ | ˗ |
| V | 7,58 | 133,7 | 152,5 | 7,6 | 9,2 | 14,4 | 132,3 | 20,2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| Total | ˗ | 2963,5 | 2472,1 | 139,0 | 163,3 | 184,1 | 635,6 | 1219,5 | 131,4 | 303,5 | 123,2 | 59,8 |