Tabelul 5.8a

Proporția volumului de lemn pentru furnire estetice din volumul lemnului gros I șigros II, în funcție de diametrul mediu al arboretului

la gorun și stejar pedunculat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diametrul mediu (dg) al lotului de arbori  (cm) | Proporția de participare a volumului de lemn pentru furnire estetice din volumul  lemnului de lucru | |
| gros I d > 40 cm | gros II d: 20-40 cm |
| procente de volum | |
| 24  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60 | ˗  ˗  8  13  18 2  26  31  35  39  43  46  49  52  54  56  58  60  62 | 100  96  92  87  82  78  74  69  65  61  57  54  51  48  46  44  42  40  38 |