Tabelul 5.8b

**Proporția volumului de lemn pentru furnire (derulaj) din volumul lemnului gros I șigros II și mijlociu I, în funcție de diametrul mediu al arboretelor**

**la fag**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diametrul mediu (dg) al arboretului sau lotului de arbori  (cm) | Proporția de participare a volumului de lemn pentru furnire (derulaj) din volumul  lemnului de lucru | | |
| gros I d > 40 cm | gros II d: 24-40 cm | mijlociu I d: 20-24 cm |
| procente de volum | | |
| 20  22  24  26  28  30  32  34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58  60  62  64  66 | ˗  ˗  ˗  ˗  9  14  20  25  30  35  39  43  47  50  54  57  60  63  66  69  72  74  76  78 | 84  86  88  80  83  80  76  72  68  65  61  57  53  50  46  43  40  47  34  31  28  26  24  22 | 16  14  12  10  8  6  4  3  2  2  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗  ˗ |