|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupa | Qte(l/s) | Dotarea cu mașini |
| I  II  III   IV  V | 5 ˗ 10  11 - 20  21 - 30   31 - 40  peste 40 | 1 motopompă, cu debit de 800 l/min  1 motopompă, cu debit de 1400 - 1500 l/min  1 motopompă cisternă cu 2 motopompe din care una cu debit de 1400 l/min.  1 APC (1400 l/min.)  2 autopompe cisternă |